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Приложение № 1
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«О безопасности аттракционов»
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Перечень видов и типов аттракционов
	Вид аттракционов
	Тип аттракционов

	1. Механизированные поступательного движения (в том числе с использованием воды) 
	катальные горы
башни свободного падения
катальные горы водные на лодках или плотах
катапульты
поезда парковые на рельсах
монорельсовые и канатные парковые дороги

	2. Механизированные вращательного движения 
	колеса обозрения
качели
карусели

	3. Механизированные сложного движения 
	с поступательно-вращательным движением
механизированные кресла кинотеатров
симуляторы
аттракционы на основе промышленных роботов

	4. Автодромы и картинги 
	сталкивающиеся автомобили
парковые автомобили или автопоезда
прогулочные картинги (в том числе на эстакадах)
скоростные дороги с мини-автомобилями

	5. Надувные 
	батуты надувные
горки
лабиринты


	6. Водные немеханизированные 
	водные спуски прямые и с виражами
трамплины
плавающие платформы
частично погруженные в воду
с выливанием воды на посетителей

	7. Немеханизированные 
	горки
качели
карусели
«тарзанки»
батуты

	8. Для детей 
	горки, спуски
качели
карусели
электромобили или педальные автомобили






























Приложение № 2
к техническому регламенту
Евразийского экономического союза
«О безопасности аттракционов»
(ТР ЕАЭС 038/2016) 
    
Перечень видов биомеханических воздействий на пассажиров аттракционов, степеней потенциального биомеханического риска и видов наклона пассажирских кресел
I. Виды и величины биомеханических воздействий на пассажиров аттракционов и степени потенциального биомеханического риска
	Вид биомеханического
	Обозначение
	Степень потенциального биомеханического риска

	воздействия
	
	RB-1
	RB-2
	RB-3

	
	
	величина биомеханического воздействия

	
	
	высокая
	средняя
	низкая

	Подъем или спуск с высоты*
	Н (м)
	Н>8
	2<Н[image: ]8
	0,4<Н[image: ]2

	Перемещение со скоростью
	V (м/с)
	V>20
	10<V[image: ]20
	3<V[image: ]10

	Подъем или спуск в кресле с наклоном:
	Н (м)
	Н[image: ]3
	2<Н[image: ]3
	0,4<Н[image: ]2

	
	вперед (рис.1)
	[image: ](°)
	135<[image: ][image: ]180
	45<[image: ][image: ]135
	10<[image: ][image: ]45

	
	назад (рис.2)
	[image: ](°)
	135<[image: ][image: ]180
	105<[image: ][image: ]135
	95<[image: ][image: ]105

	
	набок (рис.3)
	[image: ](°)
	120[image: ][image: ][image: ]180
	60[image: ][image: ][image: ]120
	30<[image: ][image: ]60


________________ 
* Степени биомеханических рисков обоснованы статистическими данными о последствиях травм при падении людей с высоты.
Примечание. При определении степени потенциального биомеханического риска аттракциона выбираются показатели с максимальными значениями.

II. Виды наклонов пассажирских кресел
Виды наклона пассажирских кресел вперед представлены на рисунке 1.
	

	[image: ]


Рис. 1. Наклон пассажирских кресел вперед 

Виды наклона пассажирских кресел назад представлены на рисунке 2.
	

	[image: ]



      Рис. 2. Наклон пассажирских кресел назад 

Виды наклона пассажирских кресел набок представлены на рисунке 3.
	

	[image: ]



Рис. 3. Наклон пассажирских кресел набок 
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